





滕环行审字〔2019〕B-227号

枣庄市生态环境局滕州分局
关于山东极点检测技术有限公司机动车检测设备智能制造生产项目环境影响报告表的批复

山东极点检测技术有限公司：
你公司报送的《山东极点检测技术有限公司机动车检测设备智能制造生产项目环境影响报告表》收悉。经研究，批复如下：
一、该项目位于滕州市荆河街道办事处十里岗村西南侧，占地面积60000m2，建筑面积41811m2，建设生产加工车间、仓库和办公用房，购置卧式普通车床、摇臂转床、立式升降台铣床、锯床、测试试验台等生产设备，建设机动车检测设备智能制造生产项目，项目建成后年生产机动车外廓尺寸动态测量仪300套、电子屏幕法机动车前照灯检测仪1200套、机动车检测线控制系统80套、机动车智能检测设备800套。项目总投资28000万元，其中环保投资100万元。
该项目符合国家产业政策，在严格落实报告表提出的各项环保措施和生态保护措施的前提下，能够满足环境保护的要求，项目从环保角度分析可行。
二、项目在建设及运行过程中要严格落实报告表提出的环保措施及以下要求：
   （一）加强施工期环境管理工作。严格执行《山东省扬尘污染防治管理办法》等相关规定，落实扬尘治理措施；施工期废水、施工垃圾须妥善处理，不得直接外排；优化施工方案，合理安排施工时间，施工场地边界噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准。
(二) 职工食堂油烟废气采用处理效率不低于90%的油烟净化装置进行处理，油烟排放须满足《饮食业油烟排放标准》（DB37/597-2006）中的中型饮食业单位排放标准要求。
加强无组织排放控制，焊接、机加工等工序须安装烟尘净化器，减少烟（粉）尘排放，厂界及其周围的环境空气须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度要求。
[bookmark: _GoBack]（三）室外实行雨污分流。项目无生产废水排放；生活污水经防渗化粪池处理后达到《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)A等级标准和污水处理厂接管标准后进入滕州市城区第三污水处理厂深度处理。
（四）选用低噪声设备，对主要声源采用消声、隔音、减震等降噪措施，厂界环境噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。
（五）生活垃圾由环卫部门清运处理；下角料、废焊材、焊渣外售综合利用；废机油暂存于危险废物暂存间后委托有资质的单位处理，危险废物暂存间应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单标准要求。
（六）该项目卫生防护距离为生产车间边界外延100米，在该防护距离范围内应禁止规划建设居民、学校等敏感建筑。
三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按规定程序进行竣工环境保护验收及申领排污许可证。
四、若该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施等发生重大变动，你公司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。
五、由滕州市环境监察大队负责该项目的环保监督检查。
                    枣庄市生态环境局滕州分局 
                          2019年10月14日
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